Electrode-pin mapping for TMSi 24 electrode channels

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Electrode | Pin Headcap | Plug Amplifier |
| Fp1 | 1 | 1 |
| Fpz | 2 | 2 |
| Fp2 | 3 | 3 |
| F7 | 4 | 4 |
| F3 | 5 | 5 |
| Fz | 6 | 6 |
| F4 | 7 | 7 |
| F8 | 8 | 8 |
| M1/A1 | 13 | 9 |
| T7/T3 | 14 | 10 |
| C3 | 15 | 11 |
| Cz | 16 | 12 |
| C4 | 17 | 13 |
| T8/T4 | 18 | 14 |
| M2/A2 | 19 | 15 |
| P7/T5 | 24 | 16 |
| P3 | 25 | 17 |
| Pz | 26 | 18 |
| P4 | 27 | 19 |
| P8/T5 | 28 | 20 |
| O1 | 30 | 21 |
| Oz | 31 | 22 |
| O2 | 32 | 23 |
| Gnd/AFz | Gnd(33) | 24 |